;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Выбор ИС##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;URL##OTHER##
HB LED 100 D60 5000K;1224001800;0,109;IP65;Драйвер;I;0,96;92;IES HB LED_75_100 : HB LED 100 D60 5000K;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 100 D60 EM 5000K;1224002180;0,109;IP65;Драйвер;I;0,96;92;IES HB LED_75_100 : HB LED 100 D60 EM 5000K;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 75 D40 5000K;1156000070;0,072;IP66;Драйвер;II;0,96;111;IES HB LED_75_100 : HB LED 75 D40 5000K;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 75 D60 4000K;1224002160;0,072;IP66;Драйвер;II;0,96;111;IES HB LED_75_100 : HB LED 75 D60 4000K;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 75 D60 5000K;1156000110;0,072;IP66;Драйвер;II;0,96;111;IES HB LED_75_100 : HB LED 75 D60 5000K;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 75 D80 4000K;1224002150;0,071;IP66;Драйвер;II;0,95;120;IES HB LED_75_100 : HB LED 75 D80 4000K;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 75 D80 5000K;1156000150;0,071;IP66;Драйвер;II;0,95;120;IES HB LED_75_100 : HB LED 75 D80 5000K;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 75 D80 HFD 4000K;1224002080;0,071;IP66;Драйвер DALI;II;0,95;120;IES HB LED_75_100 : HB LED 75 D80 HFD 4000K;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 100 D40 Ex 5000K;1224001610;0,109;IP66;Драйвер;I;0,96;92;IES HB LED_75_100 : HB LED 100 D40 Ex 5000K;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 100 D60 Ex 5000K;1224001620;0,109;IP66;Драйвер;I;0,96;92;IES HB LED_75_100 : HB LED 100 D60 Ex 5000K;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 100 D80 Ex 5000K;1224001560;0,109;IP66;Драйвер;I;0,96;92;IES HB LED_75_100 : HB LED 100 D80 Ex 5000K;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 75 D40 Ex 5000K;1224001730;0,072;IP66;Драйвер;I;0,96;111;IES HB LED_75_100 : HB LED 75 D40 Ex 5000K;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 75 D60 Ex 5000K;1224001600;0,072;IP66;Драйвер;I;0,96;111;IES HB LED_75_100 : HB LED 75 D60 Ex 5000K;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 75 D80 Ex 5000K;1224001590;0,071;IP66;Драйвер;I;0,95;120;IES HB LED_75_100 : HB LED 75 D80 Ex 5000K;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
