;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;Тип ПРА##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;URL##OTHER##
HB LED 225 D40 5000K;24200;5000;1156000090;0,22;Драйвер;II;110;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D40 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 225 D60 5000K;24200;5000;1156000130;0,22;Драйвер;II;110;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 225 D60 HFD 5000K;24200;5000;1224001760;0,22;Драйвер DALI;II;110;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 225 D60 HFR 5000K;24200;5000;1224002000;0,22;Драйвер 1-10В;II;110;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 225 D60 HFR ME6 5000K;24200;5000;1224001970;0,22;Драйвер 1-10В;II;110;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D80 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 225 D80 5000K;24200;5000;1156000170;0,22;Драйвер;II;110;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 225 D80 HFR ME6 5000K;24200;5000;1224001880;0,22;Драйвер;II;110;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 300 D60 5000K;34000;5000;1224001830;0,325;Драйвер;II;105;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D80 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 300 D60 HFR ME6 5000K;34000;5000;1224001980;0,325;Драйвер 1-10В;II;105;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D40 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 300 D80 5000K;34000;5000;1224001540;0,325;Драйвер;II;105;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 225 D40 Ex 5000K;24200;5000;1224001670;0,22;Драйвер;I;110;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D80 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 225 D60 Ex 5000K;24200;5000;1224001680;0,22;Драйвер;I;110;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D40 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 225 D80 Ex 5000K;24200;5000;1224001690;0,22;Драйвер;I;110;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 300 D40 Ex 5000K;30000;5000;1224001700;0,325;Драйвер;I;92;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D80 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 300 D60 Ex 5000K;30000;5000;1224001710;0,325;Драйвер;I;92;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 300 D80 Ex 5000K;30000;5000;1224001720;0,325;Драйвер;I;92;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D80 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
