;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;URL##OTHER##
HB LED 150 D40 5000K;16000;5000;1156000080;0,144;IP66;Драйвер;II;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 150 D60 2700K;16000;2700;1156000200;0,144;IP66;Драйвер;II;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 150 D60 5000K;16000;4000;1156000120;0,144;IP66;Драйвер;II;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D40 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 150 D60 HFD 4000K;16000;5000;1224002070;0,144;IP66;Драйвер DALI;II;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 150 D80 5000K;16000;4000;1156000160;0,144;IP66;Драйвер;II;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 150 D80 HFD 4000K;16000;5000;1224002100;0,144;IP66;Драйвер DALI;II;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D80 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 150 D80 HFD 5000K;16000;4000;1224002020;0,144;IP66;Драйвер DALI;II;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D80 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 200 D100 5000K;20000;5000;1224001230;0,215;IP65;Драйвер;I;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D80 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 200 D60 5000K;23000;5000;1224001810;0,217;IP66;Драйвер;II;106;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D40 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 200 D60 HFR ME6 5000K;21500;5000;1224001860;0,215;IP65;Драйвер 1-10В;I;100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 200 D80 5000K;23000;5000;1224001820;0,217;IP66;Драйвер;II;106;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D80 5000K.IES;Второе поколение серии энергоэффективных модульных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 8 метров. Главными достоинствами светильника являются высокая световая отдача – более 110 лм/Вт, и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Для эксплуатации в тяжелых условиях и пожароопасных зонах возможна комплектация светильника прозрачным темперированным стеклом.;Промышленные предприятия, Складские объекты, Спортзалы, Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты), ТРЦ;https://ltcompany.com/ru/products/types/industrial-luminaires/more-than-12-meters/hb-led/
HB LED 150 D40 Ex 5000K;16000;5000;1224001630;0,144;IP66;Драйвер;I;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D40 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 150 D60 Ex 5000K;16000;5000;1224001640;0,144;IP66;Драйвер;I;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 150 D80 Ex 5000K;16000;5000;1224001570;0,144;IP66;Драйвер;I;111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D80 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 200 D40 Ex 5000K;14000;5000;1224001650;0,215;IP66;Драйвер;I;65;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 200 D60 Ex 5000K;23000;5000;1224001660;0,217;IP66;Драйвер;I;106;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 150 D60 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
HB LED 200 D80 Ex 5000K;14000;5000;1224001580;0,215;IP66;Драйвер;I;65;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\HB LED 75 D40 5000K.IES;HB LED - Модульный взрывозащищенный светильник. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источника света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении;Морские суда/плавучие сооружения/стационарные платформы, Нефтегазовая промышленность;https://ltcompany.com/ru/products/types/explosionproof/light-fittings/hb-led-ex/
