;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;Корпус##OTHER##;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Тип корпуса##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;Прямая консоль##OTHER##
FORWARD 800W A30 840 WH FB;1864003590;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003590;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W A30 840 WH FB;0
FORWARD 800W A30 840 WH SB;1864003600;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003600;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W A30 840 WH SB;0
FORWARD 800W A30 850 WH FB;1864003570;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003570;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W A30 850 WH FB;0
FORWARD 800W A30 850 WH SB;1864003580;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003580;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W A30 850 WH SB;0
FORWARD 800W A30 857 WH DMX SB;1864004340;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004340;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;20;FORWARD 800W A30 857 WH DMX SB;0
FORWARD 800W A30 857 WH FB;1864003550;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003550;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W A30 857 WH FB;0
FORWARD 800W A30 857 WH SB;1864003560;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003560;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W A30 857 WH SB;0
FORWARD 800W A30 940 WH FB;1864003530;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003530;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W A30 940 WH FB;0
FORWARD 800W A30 940 WH SB;1864003540;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003540;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W A30 940 WH SB;0
FORWARD 800W A30 950 WH FB;1864003510;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003510;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W A30 950 WH FB;0
FORWARD 800W A30 950 WH SB;1864003520;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003520;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W A30 950 WH SB;0
FORWARD 800W A30 957 WH FB;1864003490;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003490;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W A30 957 WH FB;0
FORWARD 800W A30 957 WH SB;1864003500;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003500;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W A30 957 WH SB;0
FORWARD 800W D130 840 WH FB;1864003710;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003710;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D130 840 WH FB;0
FORWARD 800W D130 840 WH SB;1864003720;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003720;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D130 840 WH SB;0
FORWARD 800W D130 850 WH FB;1864003690;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003690;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D130 850 WH FB;0
FORWARD 800W D130 850 WH SB;1864003700;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003700;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D130 850 WH SB;0
FORWARD 800W D130 857 WH FB;1864003670;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003670;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D130 857 WH FB;0
FORWARD 800W D130 857 WH SB;1864003680;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003680;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D130 857 WH SB;0
FORWARD 800W D130 940 WH FB;1864003650;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003650;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D130 940 WH FB;0
FORWARD 800W D130 940 WH SB;1864003660;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003660;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D130 940 WH SB;0
FORWARD 800W D130 950 WH FB;1864003630;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003630;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D130 950 WH FB;0
FORWARD 800W D130 950 WH SB;1864003640;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003640;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D130 950 WH SB;0
FORWARD 800W D130 957 WH FB;1864003610;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003610;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D130 957 WH FB;0
FORWARD 800W D130 957 WH SB;1864003620;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003620;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D130 957 WH SB;0
FORWARD 800W D15 840 WH FB;1864002760;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002760;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D15 840 WH FB;0
FORWARD 800W D15 840 WH SB;1864002750;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002750;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D15 840 WH SB;0
FORWARD 800W D15 850 WH DALI FB;1864004740;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004740;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D15 850 WH DALI FB;1
FORWARD 800W D15 850 WH FB;1864002780;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002780;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D15 850 WH FB;1
FORWARD 800W D15 850 WH SB;1864002770;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002770;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D15 850 WH SB;1
FORWARD 800W D15 857 WH FB;1864002800;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002800;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D15 857 WH FB;0
FORWARD 800W D15 857 WH SB;1864002790;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002790;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D15 857 WH SB;0
FORWARD 800W D15 940 WH FB;1864002820;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002820;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D15 940 WH FB;0
FORWARD 800W D15 940 WH SB;1864002810;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002810;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D15 940 WH SB;0
FORWARD 800W D15 950 WH FB;1864002840;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002840;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D15 950 WH FB;0
FORWARD 800W D15 950 WH SB;1864002830;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002830;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D15 950 WH SB;0
FORWARD 800W D15 957 BL DMX FB;1864004430;0,83;Черный;IP66;УХЛ1;0;Драйвер 0-10В;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004430;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;555;420;33;FORWARD 800W D15 957 BL DMX FB;0
FORWARD 800W D15 957 WH FB;1864002860;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002860;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D15 957 WH FB;0
FORWARD 800W D15 957 WH SB;1864002850;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002850;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D15 957 WH SB;0
FORWARD 800W D30 840 WH FB;1864002880;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002880;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D30 840 WH FB;0
FORWARD 800W D30 840 WH SB;1864002870;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002870;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D30 840 WH SB;0
FORWARD 800W D30 850 WH DALI FB;1864004730;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004730;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D30 850 WH DALI FB;1
FORWARD 800W D30 850 WH FB;1864002900;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002900;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D30 850 WH FB;1
FORWARD 800W D30 850 WH SB;1864002890;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002890;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D30 850 WH SB;1
FORWARD 800W D30 857 WH FB;1864002920;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002920;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D30 857 WH FB;0
FORWARD 800W D30 857 WH SB;1864002910;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002910;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D30 857 WH SB;0
FORWARD 800W D30 940 WH FB;1864002940;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002940;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D30 940 WH FB;0
FORWARD 800W D30 940 WH SB;1864002930;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002930;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D30 940 WH SB;0
FORWARD 800W D30 950 WH FB;1864002960;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002960;117;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D30 950 WH FB;1
FORWARD 800W D30 950 WH SB;1864002950;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002950;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D30 950 WH SB;1
FORWARD 800W D30 957 BL DMX FB;1864004410;0,83;Черный;IP66;УХЛ1;0;Драйвер 0-10В;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004410;105;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;555;420;33;FORWARD 800W D30 957 BL DMX FB;0
FORWARD 800W D30 957 WH DMX FB;1864004360;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004360;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;30;FORWARD 800W D30 957 WH DMX FB;0
FORWARD 800W D30 957 WH DMX SB;1864004350;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004350;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;30;FORWARD 800W D30 957 WH DMX SB;0
FORWARD 800W D30 957 WH FB;1864002980;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002980;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D30 957 WH FB;0
FORWARD 800W D30 957 WH SB;1864002970;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002970;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D30 957 WH SB;0
FORWARD 800W D60 840 WH FB;1864004000;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004000;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D60 840 WH FB;0
FORWARD 800W D60 840 WH SB;1864002990;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864002990;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D60 840 WH SB;0
FORWARD 800W D60 850 WH FB;1864004020;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004020;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D60 850 WH FB;1
FORWARD 800W D60 850 WH SB;1864004010;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004010;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D60 850 WH SB;1
FORWARD 800W D60 857 WH FB;1864004040;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004040;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D60 857 WH FB;0
FORWARD 800W D60 857 WH SB;1864004030;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004030;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D60 857 WH SB;0
FORWARD 800W D60 940 WH FB;1864004060;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004060;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D60 940 WH FB;0
FORWARD 800W D60 940 WH SB;1864004050;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004050;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D60 940 WH SB;0
FORWARD 800W D60 950 WH FB;1864004080;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004080;117;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D60 950 WH FB;0
FORWARD 800W D60 950 WH SB;1864004070;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004070;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D60 950 WH SB;0
FORWARD 800W D60 957 WH DMX FB;1864004510;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004510;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D60 957 WH DMX FB;0
FORWARD 800W D60 957 WH FB;1864003850;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003850;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D60 957 WH FB;0
FORWARD 800W D60 957 WH SB;1864004090;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004090;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D60 957 WH SB;0
FORWARD 800W D80 840 WH FB;1864003830;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003830;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D80 840 WH FB;0
FORWARD 800W D80 840 WH SB;1864003840;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003840;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D80 840 WH SB;0
FORWARD 800W D80 850 WH FB;1864003810;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003810;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D80 850 WH FB;0
FORWARD 800W D80 850 WH SB;1864003820;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003820;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D80 850 WH SB;0
FORWARD 800W D80 857 WH FB;1864003790;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003790;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D80 857 WH FB;0
FORWARD 800W D80 857 WH SB;1864003800;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003800;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D80 857 WH SB;0
FORWARD 800W D80 940 WH FB;1864003770;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003770;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D80 940 WH FB;0
FORWARD 800W D80 940 WH SB;1864003780;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003780;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D80 940 WH SB;0
FORWARD 800W D80 950 WH FB;1864003750;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003750;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D80 950 WH FB;0
FORWARD 800W D80 950 WH SB;1864003760;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003760;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D80 950 WH SB;0
FORWARD 800W D80 957 WH DMX FB;1864004710;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер 0-10В;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864004710;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;33;FORWARD 800W D80 957 WH DMX FB;1
FORWARD 800W D80 957 WH FB;1864003730;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003730;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;620;350;28;FORWARD 800W D80 957 WH FB;1
FORWARD 800W D80 957 WH SB;1864003740;0,83;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_800W : 1864003740;112;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;710;535;360;28;FORWARD 800W D80 957 WH SB;1
