;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;Корпус##OTHER##;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Тип корпуса##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;Прямая консоль##OTHER##
FORWARD 600W A30 840 WH FB;1864002640;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002640;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;23;FORWARD 600W A30 840 WH FB;0
FORWARD 600W A30 840 WH SB;1864002630;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002630;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W A30 840 WH SB;0
FORWARD 600W A30 850 WH FB;1864002660;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002660;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W A30 850 WH FB;1
FORWARD 600W A30 850 WH SB;1864002650;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002650;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;21;FORWARD 600W A30 850 WH SB;1
FORWARD 600W A30 857 WH DALI FB;1864004470;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер DALI;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864004470;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W A30 857 WH DALI FB;0
FORWARD 600W A30 857 WH FB;1864002680;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002680;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W A30 857 WH FB;0
FORWARD 600W A30 857 WH SB;1864002670;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002670;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W A30 857 WH SB;0
FORWARD 600W A30 940 WH FB;1864002700;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002700;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W A30 940 WH FB;0
FORWARD 600W A30 940 WH SB;1864002690;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002690;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W A30 940 WH SB;0
FORWARD 600W A30 950 WH FB;1864002720;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002720;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W A30 950 WH FB;0
FORWARD 600W A30 950 WH SB;1864002710;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002710;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W A30 950 WH SB;0
FORWARD 600W A30 957 WH FB;1864002740;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002740;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W A30 957 WH FB;0
FORWARD 600W A30 957 WH SB;1864002730;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002730;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W A30 957 WH SB;0
FORWARD 600W D130 840 WH FB;1864002520;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002520;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D130 840 WH FB;0
FORWARD 600W D130 840 WH SB;1864002510;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002510;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D130 840 WH SB;0
FORWARD 600W D130 850 WH FB;1864002540;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002540;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D130 850 WH FB;0
FORWARD 600W D130 850 WH SB;1864002530;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002530;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D130 850 WH SB;0
FORWARD 600W D130 857 WH FB;1864002560;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002560;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D130 857 WH FB;0
FORWARD 600W D130 857 WH SB;1864002550;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002550;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D130 857 WH SB;0
FORWARD 600W D130 940 WH FB;1864002580;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002580;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D130 940 WH FB;0
FORWARD 600W D130 940 WH SB;1864002570;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002570;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D130 940 WH SB;0
FORWARD 600W D130 950 WH FB;1864002600;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002600;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D130 950 WH FB;0
FORWARD 600W D130 950 WH SB;1864002590;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002590;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D130 950 WH SB;0
FORWARD 600W D130 957 WH FB;1864002620;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002620;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D130 957 WH FB;0
FORWARD 600W D130 957 WH SB;1864002610;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002610;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D130 957 WH SB;0
FORWARD 600W D15 840 WH FB;1864001850;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001850;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D15 840 WH FB;0
FORWARD 600W D15 840 WH SB;1864001860;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001860;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D15 840 WH SB;0
FORWARD 600W D15 850 WH FB;1864001830;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001830;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;23;FORWARD 600W D15 850 WH FB;0
FORWARD 600W D15 850 WH SB;1864001840;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001840;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D15 850 WH SB;0
FORWARD 600W D15 857 WH FB;1864001810;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001810;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D15 857 WH FB;0
FORWARD 600W D15 857 WH SB;1864001820;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001820;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D15 857 WH SB;0
FORWARD 600W D15 940 WH FB;1864001790;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001790;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D15 940 WH FB;0
FORWARD 600W D15 940 WH SB;1864001800;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001800;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D15 940 WH SB;0
FORWARD 600W D15 950 WH FB;1864001770;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001770;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D15 950 WH FB;0
FORWARD 600W D15 950 WH SB;1864001780;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001780;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D15 950 WH SB;0
FORWARD 600W D15 957 WH DMX SB;1864004550;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864004550;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D15 957 WH DMX SB;1
FORWARD 600W D15 957 WH FB;1864001750;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001750;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D15 957 WH FB;1
FORWARD 600W D15 957 WH SB;1864001760;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001760;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;21;FORWARD 600W D15 957 WH SB;1
FORWARD 600W D30 840 WH FB;1864001730;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001730;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D30 840 WH FB;0
FORWARD 600W D30 840 WH SB;1864001740;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001740;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D30 840 WH SB;0
FORWARD 600W D30 850 WH FB;1864001710;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001710;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;23;FORWARD 600W D30 850 WH FB;0
FORWARD 600W D30 850 WH SB;1864001720;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001720;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D30 850 WH SB;0
FORWARD 600W D30 857 WH DALI FB;1864004480;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер DALI;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864004480;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D30 857 WH DALI FB;0
FORWARD 600W D30 857 WH FB;1864001690;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001690;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;23;FORWARD 600W D30 857 WH FB;0
FORWARD 600W D30 857 WH SB;1864001700;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001700;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D30 857 WH SB;0
FORWARD 600W D30 940 WH FB;1864001670;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001670;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D30 940 WH FB;0
FORWARD 600W D30 940 WH SB;1864001680;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001680;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D30 940 WH SB;0
FORWARD 600W D30 950 WH FB;1864001650;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001650;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D30 950 WH FB;0
FORWARD 600W D30 950 WH SB;1864001660;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001660;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D30 950 WH SB;0
FORWARD 600W D30 957 BL DMX FB;1864004420;0,55;Черный;IP66;УХЛ1;0;Драйвер 0-10В;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864004420;104;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;555;420;23;FORWARD 600W D30 957 BL DMX FB;0
FORWARD 600W D30 957 WH DMX FB;1864004380;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864004380;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D30 957 WH DMX FB;0
FORWARD 600W D30 957 WH DMX SB;1864004370;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864004370;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D30 957 WH DMX SB;0
FORWARD 600W D30 957 WH FB;1864001630;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001630;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D30 957 WH FB;0
FORWARD 600W D30 957 WH SB;1864001640;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001640;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D30 957 WH SB;0
FORWARD 600W D60 840 WH FB;1864001610;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001610;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;23;FORWARD 600W D60 840 WH FB;0
FORWARD 600W D60 840 WH SB;1864001620;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001620;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D60 840 WH SB;0
FORWARD 600W D60 850 WH FB;1864001590;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001590;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D60 850 WH FB;0
FORWARD 600W D60 850 WH SB;1864001600;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001600;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D60 850 WH SB;0
FORWARD 600W D60 857 WH FB;1864001570;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001570;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D60 857 WH FB;0
FORWARD 600W D60 857 WH SB;1864001580;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001580;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D60 857 WH SB;0
FORWARD 600W D60 940 WH FB;1864001550;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001550;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D60 940 WH FB;0
FORWARD 600W D60 940 WH SB;1864001560;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001560;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D60 940 WH SB;0
FORWARD 600W D60 950 WH FB;1864001520;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001520;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D60 950 WH FB;0
FORWARD 600W D60 950 WH SB;1864001530;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001530;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D60 950 WH SB;0
FORWARD 600W D60 957 WH DMX FB;1864004490;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864004490;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;21;FORWARD 600W D60 957 WH DMX FB;0
FORWARD 600W D60 957 WH FB;1864001500;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001500;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D60 957 WH FB;0
FORWARD 600W D60 957 WH SB;1864001510;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001510;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D60 957 WH SB;0
FORWARD 600W D80 840 WH FB;1864001480;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001480;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;23;FORWARD 600W D80 840 WH FB;0
FORWARD 600W D80 840 WH SB;1864001490;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001490;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D80 840 WH SB;0
FORWARD 600W D80 850 WH FB;1864001460;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001460;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D80 850 WH FB;0
FORWARD 600W D80 850 WH SB;1864001470;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001470;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D80 850 WH SB;0
FORWARD 600W D80 857 WH FB;1864002440;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002440;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D80 857 WH FB;0
FORWARD 600W D80 857 WH SB;1864001450;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864001450;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D80 857 WH SB;0
FORWARD 600W D80 940 WH FB;1864002460;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002460;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D80 940 WH FB;0
FORWARD 600W D80 940 WH SB;1864002450;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002450;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D80 940 WH SB;0
FORWARD 600W D80 950 WH FB;1864002480;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002480;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;20;FORWARD 600W D80 950 WH FB;0
FORWARD 600W D80 950 WH SB;1864002470;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002470;113;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D80 950 WH SB;0
FORWARD 600W D80 957 WH FB;1864002500;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002500;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;535;360;21;FORWARD 600W D80 957 WH FB;0
FORWARD 600W D80 957 WH SB;1864002490;0,55;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_600W : 1864002490;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;510;510;250;20;FORWARD 600W D80 957 WH SB;0
