;ADSK_Код изделия##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;Корпус##OTHER##;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
FORWARD 300W A30 850 WH FB;1864000910;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864000910_forward_300w_a30_850_wh_fb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W A30 850 WH FB
FORWARD 300W A30 850 WH PB;1864004460;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864004460_forward_300w_a30_850_wh_pb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;645;220;112;8,6;FORWARD 300W A30 850 WH PB
FORWARD 300W A30 850 WH SB;1864000900;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864000900_forward_300w_a30_850_wh_sb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W A30 850 WH SB
FORWARD 300W D130 850 WH FB;1864000790;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864000790_forward_300w_d130_850_wh_fb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D130 850 WH FB
FORWARD 300W D130 850 WH SB;1864000780;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864000780_forward_300w_d130_850_wh_sb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D130 850 WH SB
FORWARD 300W D15 850 WH FB;1864000390;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D15 850 WH FB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D15 850 WH FB
FORWARD 300W D15 850 WH SB;1864000380;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D15 850 WH SB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D15 850 WH SB
FORWARD 300W D30 850 WH FB;1864000510;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D30 850 WH FB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D30 850 WH FB
FORWARD 300W D30 850 WH SB;1864000500;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D30 850 WH SB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D30 850 WH SB
FORWARD 300W D60 850 WH FB;1864000630;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D60 850 WH FB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D60 850 WH FB
FORWARD 300W D60 850 WH SB;1864000620;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D60 850 WH SB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D60 850 WH SB
FORWARD 300W D80 850 WH FB;1864000750;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864000750_forward_300w_d80_850_wh_fb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D80 850 WH FB
FORWARD 300W D80 850 WH SB;1864000740;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864000740_forward_300w_d80_850_wh_sb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;35400;5000;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D80 850 WH SB
FORWARD 300W A30 950 WH FB;1864000970;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864000970_forward_300w_a30_950_wh_fb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W A30 950 WH FB
FORWARD 300W A30 950 WH SB;1864000960;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864000960_forward_300w_a30_950_wh_sb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W A30 950 WH SB
FORWARD 300W D130 950 WH FB;1864000850;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864000850_forward_300w_d130_950_wh_fb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D130 950 WH FB
FORWARD 300W D130 950 WH SB;1864000840;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864000840_forward_300w_d130_950_wh_sb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D130 950 WH SB
FORWARD 300W D15 950 WH FB;1864000450;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D15 950 WH FB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D15 950 WH FB
FORWARD 300W D15 950 WH SB;1864000440;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D15 950 WH SB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D15 950 WH SB
FORWARD 300W D30 950 WH FB;1864000570;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D30 950 WH FB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D30 950 WH FB
FORWARD 300W D30 950 WH SB;1864000560;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D30 950 WH SB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D30 950 WH SB
FORWARD 300W D60 950 WH FB;1864000690;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D60 950 WH FB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D60 950 WH FB
FORWARD 300W D60 950 WH SB;1864000680;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\FORWARD 300W D60 950 WH SB.IES;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D60 950 WH SB
FORWARD 300W D80 950 WH FB;1864001400;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864001400_forward_300w_d80_950_wh_fb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D80 950 WH FB
FORWARD 300W D80 950 WH SB;1864001410;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1864001410_forward_300w_d80_950_wh_sb.ies;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;30000;5000;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D80 950 WH SB
