;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;Корпус##OTHER##;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Тип корпуса##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;Прямая консоль##OTHER##
FORWARD 1100W A30 840 WH FB;1864004250;1,1;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004250;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W A30 840 WH FB;0
FORWARD 1100W A30 840 WH SB;1864004240;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004240;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W A30 840 WH SB;0
FORWARD 1100W A30 850 WH FB;1864004270;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004270;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W A30 850 WH FB;0
FORWARD 1100W A30 850 WH SB;1864004260;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004260;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W A30 850 WH SB;0
FORWARD 1100W A30 850 WH SB PLC;1864004600;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер 0-10В;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004600;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W A30 850 WH SB PLC;0
FORWARD 1100W A30 857 WH FB;1864004290;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004290;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W A30 857 WH FB;0
FORWARD 1100W A30 857 WH SB;1864004280;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004280;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W A30 857 WH SB;0
FORWARD 1100W A30 940 WH FB;1864004310;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004310;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W A30 940 WH FB;0
FORWARD 1100W A30 940 WH SB;1864004300;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004300;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W A30 940 WH SB;0
FORWARD 1100W A30 950 WH FB;1864003420;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003420;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W A30 950 WH FB;0
FORWARD 1100W A30 950 WH SB;1864004320;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004320;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W A30 950 WH SB;0
FORWARD 1100W A30 957 WH FB;1864003860;1,1;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003860;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W A30 957 WH FB;0
FORWARD 1100W A30 957 WH SB;1864003870;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003870;121;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W A30 957 WH SB;0
FORWARD 1100W D130 840 WH FB;1864003980;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003980;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D130 840 WH FB;0
FORWARD 1100W D130 840 WH SB;1864003970;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003970;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D130 840 WH SB;0
FORWARD 1100W D130 850 WH FB;1864004160;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004160;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D130 850 WH FB;0
FORWARD 1100W D130 850 WH SB;1864003990;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003990;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D130 850 WH SB;0
FORWARD 1100W D130 857 WH FB;1864001540;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864001540;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D130 857 WH FB;0
FORWARD 1100W D130 857 WH SB;1864004170;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004170;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D130 857 WH SB;0
FORWARD 1100W D130 940 WH FB;1864004190;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004190;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D130 940 WH FB;0
FORWARD 1100W D130 940 WH SB;1864004180;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004180;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D130 940 WH SB;0
FORWARD 1100W D130 950 WH FB;1864004210;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004210;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D130 950 WH FB;0
FORWARD 1100W D130 950 WH SB;1864004200;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004200;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D130 950 WH SB;0
FORWARD 1100W D130 957 WH DMX SB RMK;1864004660;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004660;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D130 957 WH DMX SB RMK;0
FORWARD 1100W D130 957 WH FB;1864004230;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004230;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D130 957 WH FB;0
FORWARD 1100W D130 957 WH SB;1864004220;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004220;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D130 957 WH SB;0
FORWARD 1100W D15 840 WH FB;1864003470;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003470;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D15 840 WH FB;0
FORWARD 1100W D15 840 WH SB;1864003480;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003480;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D15 840 WH SB;0
FORWARD 1100W D15 850 WH FB;1864003450;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003450;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D15 850 WH FB;0
FORWARD 1100W D15 850 WH SB;1864003460;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003460;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D15 850 WH SB;0
FORWARD 1100W D15 850 WH SB PLC;1864004620;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер 0-10В;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004620;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D15 850 WH SB PLC;0
FORWARD 1100W D15 857 WH FB;1864003430;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003430;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D15 857 WH FB;0
FORWARD 1100W D15 857 WH SB;1864003440;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003440;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D15 857 WH SB;0
FORWARD 1100W D15 940 WH FB;1864003400;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003400;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D15 940 WH FB;0
FORWARD 1100W D15 940 WH SB;1864003410;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003410;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D15 940 WH SB;0
FORWARD 1100W D15 950 WH FB;1864003380;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003380;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D15 950 WH FB;0
FORWARD 1100W D15 950 WH SB;1864003390;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003390;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D15 950 WH SB;0
FORWARD 1100W D15 957 WH DMX SB RMK;1864004670;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004670;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D15 957 WH DMX SB RMK;0
FORWARD 1100W D15 957 WH FB;1864003350;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003350;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D15 957 WH FB;0
FORWARD 1100W D15 957 WH SB;1864003370;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003370;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D15 957 WH SB;0
FORWARD 1100W D30 840 WH FB;1864003330;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003330;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D30 840 WH FB;0
FORWARD 1100W D30 840 WH SB;1864003360;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003360;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D30 840 WH SB;0
FORWARD 1100W D30 850 WH FB;1864003310;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003310;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D30 850 WH FB;0
FORWARD 1100W D30 850 WH SB;1864003340;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003340;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D30 850 WH SB;0
FORWARD 1100W D30 850 WH SB PLC;1864004630;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер 0-10В;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004630;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D30 850 WH SB PLC;0
FORWARD 1100W D30 857 WH FB;1864003290;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003290;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D30 857 WH FB;0
FORWARD 1100W D30 857 WH SB;1864003320;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003320;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D30 857 WH SB;0
FORWARD 1100W D30 940 WH FB;1864003270;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003270;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D30 940 WH FB;0
FORWARD 1100W D30 940 WH SB;1864003300;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003300;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D30 940 WH SB;0
FORWARD 1100W D30 950 WH FB;1864003250;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003250;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D30 950 WH FB;0
FORWARD 1100W D30 950 WH SB;1864003280;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003280;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D30 950 WH SB;0
FORWARD 1100W D30 957 WH DMX SB RMK;1864004690;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004690;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D30 957 WH DMX SB RMK;1
FORWARD 1100W D30 957 WH FB;1864003230;1,1;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003230;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D30 957 WH FB;1
FORWARD 1100W D30 957 WH SB;1864003260;1,1;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003260;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D30 957 WH SB;1
FORWARD 1100W D60 840 WH FB;1864003210;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003210;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D60 840 WH FB;0
FORWARD 1100W D60 840 WH SB;1864003240;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003240;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D60 840 WH SB;0
FORWARD 1100W D60 850 WH FB;1864003190;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003190;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D60 850 WH FB;0
FORWARD 1100W D60 850 WH SB;1864003220;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003220;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D60 850 WH SB;0
FORWARD 1100W D60 850 WH SB PLC;1864004640;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер 0-10В;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004640;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D60 850 WH SB PLC;0
FORWARD 1100W D60 857 WH FB;1864003150;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003150;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D60 857 WH FB;0
FORWARD 1100W D60 857 WH SB;1864003200;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003200;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D60 857 WH SB;0
FORWARD 1100W D60 940 WH FB;1864003170;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003170;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D60 940 WH FB;0
FORWARD 1100W D60 940 WH SB;1864003180;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003180;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D60 940 WH SB;0
FORWARD 1100W D60 950 WH FB;1864004100;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004100;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D60 950 WH FB;0
FORWARD 1100W D60 950 WH SB;1864003160;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003160;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D60 950 WH SB;0
FORWARD 1100W D60 957 WH DMX SB RMK;1864004700;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004700;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D60 957 WH DMX SB RMK;0
FORWARD 1100W D60 957 WH FB;1864004120;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004120;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D60 957 WH FB;0
FORWARD 1100W D60 957 WH SB;1864004110;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004110;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D60 957 WH SB;0
FORWARD 1100W D80 840 WH FB;1864004140;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004140;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D80 840 WH FB;0
FORWARD 1100W D80 840 WH SB;1864004130;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004130;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D80 840 WH SB;0
FORWARD 1100W D80 850 WH FB;1864003880;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003880;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D80 850 WH FB;0
FORWARD 1100W D80 850 WH SB;1864004150;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004150;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D80 850 WH SB;0
FORWARD 1100W D80 850 WH SB PLC;1864004610;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер 0-10В;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004610;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D80 850 WH SB PLC;0
FORWARD 1100W D80 857 WH FB;1864003900;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003900;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D80 857 WH FB;0
FORWARD 1100W D80 857 WH SB;1864003890;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003890;133;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D80 857 WH SB;0
FORWARD 1100W D80 940 WH FB;1864003920;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003920;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D80 940 WH FB;0
FORWARD 1100W D80 940 WH SB;1864003910;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003910;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D80 940 WH SB;0
FORWARD 1100W D80 950 WH FB;1864003940;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003940;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D80 950 WH FB;0
FORWARD 1100W D80 950 WH SB;1864003930;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003930;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D80 950 WH SB;0
FORWARD 1100W D80 957 WH DMX SB RMK;1864004680;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864004680;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D80 957 WH DMX SB RMK;0
FORWARD 1100W D80 957 WH FB;1864003960;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003960;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;535;360;33;FORWARD 1100W D80 957 WH FB;0
FORWARD 1100W D80 957 WH SB;1864003950;1,05;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_1100W : 1864003950;120;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;950;510;250;33;FORWARD 1100W D80 957 WH SB;0
