;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;Корпус##OTHER##;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Тип корпуса##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;Прямая консоль##OTHER##
FORWARD 450W A30 840 WH FB;1864001970;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001970;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W A30 840 WH FB;0
FORWARD 450W A30 840 WH SB;1864001980;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001980;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W A30 840 WH SB;0
FORWARD 450W A30 850 WH FB;1864001950;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001950;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W A30 850 WH FB;0
FORWARD 450W A30 850 WH SB;1864001960;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001960;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W A30 850 WH SB;0
FORWARD 450W A30 857 WH FB;1864001930;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001930;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W A30 857 WH FB;1
FORWARD 450W A30 857 WH SB;1864001940;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001940;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W A30 857 WH SB;1
FORWARD 450W A30 940 WH FB;1864001910;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001910;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W A30 940 WH FB;0
FORWARD 450W A30 940 WH SB;1864001920;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001920;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W A30 940 WH SB;0
FORWARD 450W A30 950 WH FB;1864001890;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001890;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W A30 950 WH FB;0
FORWARD 450W A30 950 WH SB;1864001900;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001900;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W A30 950 WH SB;0
FORWARD 450W A30 957 WH FB;1864001870;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001870;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W A30 957 WH FB;0
FORWARD 450W A30 957 WH SB;1864001880;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001880;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W A30 957 WH SB;0
FORWARD 450W D130 840 WH FB;1864003090;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003090;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D130 840 WH FB;0
FORWARD 450W D130 840 WH SB;1864003100;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003100;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D130 840 WH SB;0
FORWARD 450W D130 850 WH FB;1864003070;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003070;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D130 850 WH FB;0
FORWARD 450W D130 850 WH SB;1864003080;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003080;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;9,7;FORWARD 450W D130 850 WH SB;0
FORWARD 450W D130 857 WH FB;1864003050;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003050;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D130 857 WH FB;1
FORWARD 450W D130 857 WH SB;1864003060;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003060;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D130 857 WH SB;1
FORWARD 450W D130 940 WH FB;1864003030;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003030;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D130 940 WH FB;0
FORWARD 450W D130 940 WH SB;1864003040;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003040;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D130 940 WH SB;0
FORWARD 450W D130 950 WH FB;1864003010;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003010;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D130 950 WH FB;0
FORWARD 450W D130 950 WH SB;1864003020;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003020;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D130 950 WH SB;0
FORWARD 450W D130 957 WH FB;1864001990;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864001990;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D130 957 WH FB;0
FORWARD 450W D130 957 WH SB;1864003000;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003000;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;9,7;FORWARD 450W D130 957 WH SB;0
FORWARD 450W D15 840 WH FB;1864002010;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002010;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D15 840 WH FB;0
FORWARD 450W D15 840 WH SB;1864002000;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002000;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D15 840 WH SB;0
FORWARD 450W D15 850 WH FB;1864002030;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002030;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D15 850 WH FB;0
FORWARD 450W D15 850 WH SB;1864002020;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002020;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D15 850 WH SB;0
FORWARD 450W D15 857 WH FB;1864002050;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002050;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D15 857 WH FB;1
FORWARD 450W D15 857 WH SB;1864002040;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002040;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D15 857 WH SB;1
FORWARD 450W D15 940 WH FB;1864002070;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002070;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D15 940 WH FB;0
FORWARD 450W D15 940 WH SB;1864002060;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002060;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D15 940 WH SB;0
FORWARD 450W D15 950 WH FB;1864002090;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002090;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D15 950 WH FB;0
FORWARD 450W D15 950 WH SB;1864002080;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002080;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D15 950 WH SB;0
FORWARD 450W D15 957 WH FB;1864002110;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002110;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D15 957 WH FB;0
FORWARD 450W D15 957 WH SB;1864002100;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002100;123;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;245;12;FORWARD 450W D15 957 WH SB;0
FORWARD 450W D30 840 RAL9005 FB;1864004780;0,41;Черный;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864004780;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12,5;FORWARD 450W D30 840 RAL9005 FB;0
FORWARD 450W D30 840 WH FB;1864002130;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002130;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12,5;FORWARD 450W D30 840 WH FB;0
FORWARD 450W D30 840 WH SB;1864002120;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002120;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;9,7;FORWARD 450W D30 840 WH SB;0
FORWARD 450W D30 850 WH FB;1864002150;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002150;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12,5;FORWARD 450W D30 850 WH FB;0
FORWARD 450W D30 850 WH SB;1864002140;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002140;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D30 850 WH SB;0
FORWARD 450W D30 857 WH FB;1864002170;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002170;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D30 857 WH FB;1
FORWARD 450W D30 857 WH SB;1864002160;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002160;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D30 857 WH SB;1
FORWARD 450W D30 940 WH FB;1864002190;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002190;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D30 940 WH FB;0
FORWARD 450W D30 940 WH SB;1864002180;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002180;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D30 940 WH SB;0
FORWARD 450W D30 950 WH FB;1864002210;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002210;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D30 950 WH FB;0
FORWARD 450W D30 950 WH SB;1864002200;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002200;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D30 950 WH SB;0
FORWARD 450W D30 957 WH DMX FB;1864004570;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864004570;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12,5;FORWARD 450W D30 957 WH DMX FB;0
FORWARD 450W D30 957 WH FB;1864002230;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002230;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12,5;FORWARD 450W D30 957 WH FB;0
FORWARD 450W D30 957 WH SB;1864002220;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002220;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D30 957 WH SB;0
FORWARD 450W D60 840 WH FB;1864002250;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002250;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D60 840 WH FB;0
FORWARD 450W D60 840 WH SB;1864002240;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002240;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D60 840 WH SB;0
FORWARD 450W D60 850 WH FB;1864002270;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002270;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12,5;FORWARD 450W D60 850 WH FB;0
FORWARD 450W D60 850 WH SB;1864002260;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002260;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;245;12;FORWARD 450W D60 850 WH SB;0
FORWARD 450W D60 857 WH FB;1864002290;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002290;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D60 857 WH FB;1
FORWARD 450W D60 857 WH SB;1864002280;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002280;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D60 857 WH SB;1
FORWARD 450W D60 940 WH FB;1864002310;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002310;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D60 940 WH FB;0
FORWARD 450W D60 940 WH SB;1864002300;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002300;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D60 940 WH SB;0
FORWARD 450W D60 950 WH FB;1864002330;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002330;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D60 950 WH FB;0
FORWARD 450W D60 950 WH SB;1864002320;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002320;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D60 950 WH SB;0
FORWARD 450W D60 957 WH DMX FB;1864004560;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864004560;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D60 957 WH DMX FB;0
FORWARD 450W D60 957 WH FB;1864002350;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002350;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D60 957 WH FB;1
FORWARD 450W D60 957 WH SB;1864002340;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002340;123;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;245;12;FORWARD 450W D60 957 WH SB;1
FORWARD 450W D80 840 WH FB;1864002370;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002370;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D80 840 WH FB;0
FORWARD 450W D80 840 WH SB;1864002360;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002360;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D80 840 WH SB;0
FORWARD 450W D80 850 WH FB;1864002390;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002390;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D80 850 WH FB;0
FORWARD 450W D80 850 WH SB;1864002380;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002380;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D80 850 WH SB;0
FORWARD 450W D80 857 WH DMX SB;1864004750;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864004750;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12,5;FORWARD 450W D80 857 WH DMX SB;1
FORWARD 450W D80 857 WH FB;1864002410;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002410;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D80 857 WH FB;1
FORWARD 450W D80 857 WH SB;1864002400;0,41;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002400;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D80 857 WH SB;1
FORWARD 450W D80 940 WH FB;1864002430;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002430;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D80 940 WH FB;0
FORWARD 450W D80 940 WH SB;1864002420;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864002420;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D80 940 WH SB;0
FORWARD 450W D80 950 WH FB;1864003130;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003130;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D80 950 WH FB;0
FORWARD 450W D80 950 WH SB;1864003140;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003140;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;12;FORWARD 450W D80 950 WH SB;0
FORWARD 450W D80 957 WH FB;1864003110;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003110;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;480;350;12;FORWARD 450W D80 957 WH FB;0
FORWARD 450W D80 957 WH SB;1864003120;0,4;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;Нет значения;I;0,97;ИС_FORWARD_450W : 1864003120;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;389;222;9,7;FORWARD 450W D80 957 WH SB;0
