;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;Корпус##OTHER##;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Тип корпуса##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
FORWARD 300W A30 840 WH DMX SB;1864004530;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,ІІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864004530;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W A30 840 WH DMX SB
FORWARD 300W A30 840 WH FB;1864000890;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000890;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W A30 840 WH FB
FORWARD 300W A30 840 WH SB;1864000880;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000880;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W A30 840 WH SB
FORWARD 300W D130 840 WH FB;1864000770;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000770;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D130 840 WH FB
FORWARD 300W D130 840 WH SB;1864001370;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864001370;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D130 840 WH SB
FORWARD 300W D15 840 WH FB;1864000370;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000370;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D15 840 WH FB
FORWARD 300W D15 840 WH SB;1864000360;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000360;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D15 840 WH SB
FORWARD 300W D30 840 WH FB;1864000490;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000490;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;9,8;FORWARD 300W D30 840 WH FB
FORWARD 300W D30 840 WH SB;1864000480;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000480;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D30 840 WH SB
FORWARD 300W D60 840 WH FB;1864000610;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000610;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;9,8;FORWARD 300W D60 840 WH FB
FORWARD 300W D60 840 WH SB;1864000600;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000600;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D60 840 WH SB
FORWARD 300W D80 840 WH EM SB;1864004590;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;1;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864004590;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D80 840 WH EM SB
FORWARD 300W D80 840 WH FB;1864000730;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000730;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D80 840 WH FB
FORWARD 300W D80 840 WH SB;1864000720;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000720;131;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D80 840 WH SB
FORWARD 300W A30 940 WH FB;1864000950;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000950;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W A30 940 WH FB
FORWARD 300W A30 940 WH SB;1864000940;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000940;102;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W A30 940 WH SB
FORWARD 300W D130 940 WH FB;1864000830;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000830;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D130 940 WH FB
FORWARD 300W D130 940 WH SB;1864000820;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000820;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D130 940 WH SB
FORWARD 300W D15 940 WH FB;1864000430;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000430;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D15 940 WH FB
FORWARD 300W D15 940 WH SB;1864000420;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000420;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D15 940 WH SB
FORWARD 300W D30 940 WH FB;1864000550;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000550;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D30 940 WH FB
FORWARD 300W D30 940 WH SB;1864000540;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000540;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D30 940 WH SB
FORWARD 300W D60 940 WH FB;1864000670;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000670;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D60 940 WH FB
FORWARD 300W D60 940 WH SB;1864000660;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864000660;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D60 940 WH SB
FORWARD 300W D80 940 WH FB;1864001420;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864001420;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;420;340;7;FORWARD 300W D80 940 WH FB
FORWARD 300W D80 940 WH SB;1864001430;0,27;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-ІІ;I;0,97;ИС_FORWARD_300W_840 : 1864001430;111;LED;https://www.ltcompany.com/series/forward;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;463;249;180;7;FORWARD 300W D80 940 WH SB
