;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;Корпус##OTHER##;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Тип корпуса##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
ATHLET 100W A30 740 WH SBL;1875001830;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001830;159;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W A30 740 WH SBL
ATHLET 100W A30 750 WH SBL;1875001900;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001900;159;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W A30 750 WH SBL
ATHLET 100W A30 840 WH SBL;1875001970;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001970;150;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W A30 840 WH SBL
ATHLET 100W A30 850 WH SBL;1875002040;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002040;150;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W A30 850 WH SBL
ATHLET 100W A30 957 WH SBL;1875001760;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001760;126;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W A30 957 WH SBL
ATHLET 100W D120 740 WH SBL;1875001880;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001880;161;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D120 740 WH SBL
ATHLET 100W D120 750 WH SBL;1875001950;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001950;161;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D120 750 WH SBL
ATHLET 100W D120 840 WH SBL;1875002020;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002020;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D120 840 WH SBL
ATHLET 100W D120 850 WH SBL;1875002090;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002090;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D120 850 WH SBL
ATHLET 100W D120 957 WH SBL;1875001810;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001810;126;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D120 957 WH SBL
ATHLET 100W D130 740 WH SBL;1875001890;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001890;161;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D130 740 WH SBL
ATHLET 100W D130 750 WH SBL;1875001960;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001960;161;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D130 750 WH SBL
ATHLET 100W D130 840 WH SBL;1875002030;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002030;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D130 840 WH SBL
ATHLET 100W D130 850 WH SBL;1875002100;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002100;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D130 850 WH SBL
ATHLET 100W D130 957 WH SBL;1875001820;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001820;126;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D130 957 WH SBL
ATHLET 100W D15 740 WH SBL;1875001840;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001840;159;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D15 740 WH SBL
ATHLET 100W D15 750 WH SBL;1875001910;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001910;159;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D15 750 WH SBL
ATHLET 100W D15 840 WH SBL;1875001980;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001980;150;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D15 840 WH SBL
ATHLET 100W D15 850 WH SBL;1875002050;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002050;150;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D15 850 WH SBL
ATHLET 100W D15 957 WH SBL;1875001770;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001770;126;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D15 957 WH SBL
ATHLET 100W D30 740 WH SBL;1875001850;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001850;159;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D30 740 WH SBL
ATHLET 100W D30 750 WH SBL;1875001920;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001920;159;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D30 750 WH SBL
ATHLET 100W D30 840 WH SBL;1875001990;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001990;150;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D30 840 WH SBL
ATHLET 100W D30 850 WH SBL;1875002060;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002060;150;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D30 850 WH SBL
ATHLET 100W D30 957 WH SBL;1875001780;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001780;126;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D30 957 WH SBL
ATHLET 100W D60 740 WH SBL;1875001860;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001860;161;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D60 740 WH SBL
ATHLET 100W D60 750 WH SBL;1875001930;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001930;161;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D60 750 WH SBL
ATHLET 100W D60 840 WH SBL;1875002000;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002000;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D60 840 WH SBL
ATHLET 100W D60 850 WH SBL;1875002070;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002070;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D60 850 WH SBL
ATHLET 100W D60 957 WH SBL;1875001790;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001790;126;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D60 957 WH SBL
ATHLET 100W D90 740 WH SBL;1875001870;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001870;161;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D90 740 WH SBL
ATHLET 100W D90 750 WH SBL;1875001940;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001940;161;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D90 750 WH SBL
ATHLET 100W D90 840 WH SBL;1875002010;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002010;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D90 840 WH SBL
ATHLET 100W D90 850 WH SBL;1875002080;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002080;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D90 850 WH SBL
ATHLET 100W D90 957 WH SBL;1875001800;0,108;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001800;126;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 100W D90 957 WH SBL
ATHLET 130W A30 740 WH SBL;1875001480;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001480;155;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W A30 740 WH SBL
ATHLET 130W A30 750 WH SBL;1875001550;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001550;155;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W A30 750 WH SBL
ATHLET 130W A30 840 WH SBL;1875001620;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001620;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W A30 840 WH SBL
ATHLET 130W A30 850 WH SBL;1875001690;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001690;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W A30 850 WH SBL
ATHLET 130W A30 957 WH SBL;1875001410;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001410;123;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W A30 957 WH SBL
ATHLET 130W D120 740 WH SBL;1875001530;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001530;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D120 740 WH SBL
ATHLET 130W D120 750 WH SBL;1875001600;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001600;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D120 750 WH SBL
ATHLET 130W D120 840 WH SBL;1875001670;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001670;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D120 840 WH SBL
ATHLET 130W D120 850 WH SBL;1875001740;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001740;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D120 850 WH SBL
ATHLET 130W D120 957 WH SBL;1875001460;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001460;128;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D120 957 WH SBL
ATHLET 130W D130 740 WH SBL;1875001540;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001540;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D130 740 WH SBL
ATHLET 130W D130 750 WH SBL;1875001610;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001610;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D130 750 WH SBL
ATHLET 130W D130 840 WH SBL;1875001680;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001680;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D130 840 WH SBL
ATHLET 130W D130 850 WH SBL;1875001750;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001750;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D130 850 WH SBL
ATHLET 130W D130 857 WH DMX SBL;1875002510;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002510;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D130 857 WH DMX SBL
ATHLET 130W D130 957 WH SBL;1875001470;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001470;128;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D130 957 WH SBL
ATHLET 130W D15 740 WH SBL;1875001490;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001490;155;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D15 740 WH SBL
ATHLET 130W D15 750 WH SBL;1875001560;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001560;155;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D15 750 WH SBL
ATHLET 130W D15 840 WH SBL;1875001630;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001630;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D15 840 WH SBL
ATHLET 130W D15 850 WH SBL;1875001700;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001700;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D15 850 WH SBL
ATHLET 130W D15 957 WH SBL;1875001420;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001420;123;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D15 957 WH SBL
ATHLET 130W D30 740 WH SBL;1875001500;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001500;155;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D30 740 WH SBL
ATHLET 130W D30 750 WH SBL;1875001570;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001570;155;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D30 750 WH SBL
ATHLET 130W D30 840 WH SBL;1875001640;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001640;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D30 840 WH SBL
ATHLET 130W D30 850 WH SBL;1875001710;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001710;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D30 850 WH SBL
ATHLET 130W D30 957 WH SBL;1875001430;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001430;123;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D30 957 WH SBL
ATHLET 130W D60 740 WH SBL;1875001510;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001510;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D60 740 WH SBL
ATHLET 130W D60 750 WH SBL;1875001580;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001580;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D60 750 WH SBL
ATHLET 130W D60 840 WH SBL;1875001650;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001650;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D60 840 WH SBL
ATHLET 130W D60 850 WH SBL;1875001720;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001720;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D60 850 WH SBL
ATHLET 130W D60 957 WH SBL;1875001440;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001440;128;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D60 957 WH SBL
ATHLET 130W D90 740 WH SBL;1875001520;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001520;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D90 740 WH SBL
ATHLET 130W D90 750 WH SBL;1875001590;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001590;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D90 750 WH SBL
ATHLET 130W D90 840 WH SBL;1875001660;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001660;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D90 840 WH SBL
ATHLET 130W D90 850 WH SBL;1875001730;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001730;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D90 850 WH SBL
ATHLET 130W D90 957 WH SBL;1875001450;0,138;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001450;128;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 130W D90 957 WH SBL
ATHLET 170W A30 740 WH SBL;1875001130;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001130;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W A30 740 WH SBL
ATHLET 170W A30 750 WH SBL;1875001200;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001200;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W A30 750 WH SBL
ATHLET 170W A30 840 WH SBL;1875001280;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001280;144;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W A30 840 WH SBL
ATHLET 170W A30 850 WH SBL;1875001340;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001340;144;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W A30 850 WH SBL
ATHLET 170W A30 957 WH SBL;1875001060;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001060;122;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W A30 957 WH SBL
ATHLET 170W D120 740 WH SBL;1875001180;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001180;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D120 740 WH SBL
ATHLET 170W D120 750 WH SBL;1875001310;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001310;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D120 750 WH SBL
ATHLET 170W D120 840 WH SBL;1875001320;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001320;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D120 840 WH SBL
ATHLET 170W D120 850 WH SBL;1875001390;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001390;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D120 850 WH SBL
ATHLET 170W D120 957 WH SBL;1875001110;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001110;128;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D120 957 WH SBL
ATHLET 170W D130 740 WH SBL;1875001190;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001190;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D130 740 WH SBL
ATHLET 170W D130 750 WH SBL;1875001290;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001290;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D130 750 WH SBL
ATHLET 170W D130 840 WH SBL;1875001330;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001330;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D130 840 WH SBL
ATHLET 170W D130 850 WH SBL;1875001400;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001400;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D130 850 WH SBL
ATHLET 170W D130 957 WH SBL;1875001120;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001120;128;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D130 957 WH SBL
ATHLET 170W D15 740 WH SBL;1875001140;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001140;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D15 740 WH SBL
ATHLET 170W D15 750 WH SBL;1875001210;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001210;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D15 750 WH SBL
ATHLET 170W D15 840 WH SBL;1875001270;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001270;144;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D15 840 WH SBL
ATHLET 170W D15 850 WH SBL;1875001350;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001350;144;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D15 850 WH SBL
ATHLET 170W D15 957 WH SBL;1875001070;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001070;122;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D15 957 WH SBL
ATHLET 170W D30 740 WH SBL;1875001150;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001150;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D30 740 WH SBL
ATHLET 170W D30 750 WH SBL;1875001220;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001220;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D30 750 WH SBL
ATHLET 170W D30 840 WH SBL;1875001260;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001260;144;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D30 840 WH SBL
ATHLET 170W D30 850 WH SBL;1875001360;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001360;144;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D30 850 WH SBL
ATHLET 170W D30 957 WH SBL;1875001080;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001080;122;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D30 957 WH SBL
ATHLET 170W D60 740 WH SBL;1875001160;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001160;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D60 740 WH SBL
ATHLET 170W D60 750 WH SBL;1875001230;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001230;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D60 750 WH SBL
ATHLET 170W D60 757 WH DMX SBL;1875002520;0,18;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002520;167;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D60 757 WH DMX SBL
ATHLET 170W D60 840 WH SBL;1875001250;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001250;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D60 840 WH SBL
ATHLET 170W D60 850 WH SBL;1875001370;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001370;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D60 850 WH SBL
ATHLET 170W D60 957 WH SBL;1875001090;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001090;128;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D60 957 WH SBL
ATHLET 170W D90 740 WH SBL;1875001170;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001170;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D90 740 WH SBL
ATHLET 170W D90 750 WH SBL;1875001300;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001300;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D90 750 WH SBL
ATHLET 170W D90 840 WH SBL;1875001240;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001240;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D90 840 WH SBL
ATHLET 170W D90 850 WH SBL;1875001380;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001380;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D90 850 WH SBL
ATHLET 170W D90 957 WH SBL;1875001100;0,185;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001100;128;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 170W D90 957 WH SBL
ATHLET 200W A30 740 WH SBL;1875000010;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000010;147;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W A30 740 WH SBL
ATHLET 200W A30 750 WH SBL;1875000850;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000850;147;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W A30 750 WH SBL
ATHLET 200W A30 840 WH SBL;1875000920;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000920;139;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W A30 840 WH SBL
ATHLET 200W A30 850 WH SBL;1875000990;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000990;139;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W A30 850 WH SBL
ATHLET 200W A30 957 WH SBL;1875000720;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000720;117;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W A30 957 WH SBL
ATHLET 200W D120 740 WH SBL;1875000830;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000830;158;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D120 740 WH SBL
ATHLET 200W D120 750 WH SBL;1875000900;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000900;158;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D120 750 WH SBL
ATHLET 200W D120 840 WH SBL;1875000970;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000970;148;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D120 840 WH SBL
ATHLET 200W D120 850 WH SBL;1875001040;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001040;148;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D120 850 WH SBL
ATHLET 200W D120 957 WH SBL;1875000770;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000770;125;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D120 957 WH SBL
ATHLET 200W D130 740 WH SBL;1875000840;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000840;158;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D130 740 WH SBL
ATHLET 200W D130 750 WH SBL;1875000910;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000910;158;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D130 750 WH SBL
ATHLET 200W D130 840 WH SBL;1875000980;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000980;148;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D130 840 WH SBL
ATHLET 200W D130 850 WH SBL;1875001050;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001050;148;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D130 850 WH SBL
ATHLET 200W D130 957 WH SBL;1875000780;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000780;125;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D130 957 WH SBL
ATHLET 200W D15 740 WH SBL;1875000790;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000790;147;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D15 740 WH SBL
ATHLET 200W D15 750 WH SBL;1875000860;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000860;147;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D15 750 WH SBL
ATHLET 200W D15 840 WH SBL;1875000930;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000930;139;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D15 840 WH SBL
ATHLET 200W D15 850 WH SBL;1875001000;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001000;139;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D15 850 WH SBL
ATHLET 200W D15 957 WH SBL;1875000730;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000730;117;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D15 957 WH SBL
ATHLET 200W D30 740 WH SBL;1875000800;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000800;147;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D30 740 WH SBL
ATHLET 200W D30 750 WH SBL;1875000870;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000870;147;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D30 750 WH SBL
ATHLET 200W D30 840 WH SBL;1875000940;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000940;139;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D30 840 WH SBL
ATHLET 200W D30 850 WH SBL;1875001010;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001010;139;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D30 850 WH SBL
ATHLET 200W D30 957 WH SBL;1875000740;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000740;117;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D30 957 WH SBL
ATHLET 200W D60 740 WH SBL;1875000810;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000810;158;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D60 740 WH SBL
ATHLET 200W D60 750 WH SBL;1875000880;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000880;158;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D60 750 WH SBL
ATHLET 200W D60 840 WH SBL;1875000950;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000950;148;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D60 840 WH SBL
ATHLET 200W D60 850 WH SBL;1875001020;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001020;148;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D60 850 WH SBL
ATHLET 200W D60 957 WH SBL;1875000750;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000750;125;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D60 957 WH SBL
ATHLET 200W D90 740 WH SBL;1875000820;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000820;158;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D90 740 WH SBL
ATHLET 200W D90 750 WH SBL;1875000890;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000890;158;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D90 750 WH SBL
ATHLET 200W D90 840 WH SBL;1875000960;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000960;148;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D90 840 WH SBL
ATHLET 200W D90 850 WH SBL;1875001030;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875001030;148;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D90 850 WH SBL
ATHLET 200W D90 957 WH SBL;1875000760;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000760;125;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 200W D90 957 WH SBL
ATHLET 230W A30 740 WH SBL;1875000440;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000440;145;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W A30 740 WH SBL
ATHLET 230W A30 750 WH SBL;1875000510;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000510;145;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W A30 750 WH SBL
ATHLET 230W A30 757 WH SB;1875002470;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002470;145;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W A30 757 WH SB
ATHLET 230W A30 840 WH SBL;1875000580;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000580;136;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W A30 840 WH SBL
ATHLET 230W A30 850 WH SBL;1875000650;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000650;136;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W A30 850 WH SBL
ATHLET 230W A30 957 WH SBL;1875000370;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000370;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W A30 957 WH SBL
ATHLET 230W D120 740 WH SBL;1875000490;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000490;156;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D120 740 WH SBL
ATHLET 230W D120 750 WH SBL;1875000560;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000560;156;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D120 750 WH SBL
ATHLET 230W D120 840 WH SBL;1875000630;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000630;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D120 840 WH SBL
ATHLET 230W D120 850 WH SBL;1875000700;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000700;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D120 850 WH SBL
ATHLET 230W D120 957 WH SBL;1875000420;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000420;122;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D120 957 WH SBL
ATHLET 230W D130 740 WH SBL;1875000500;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000500;156;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D130 740 WH SBL
ATHLET 230W D130 750 WH SBL;1875000570;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000570;156;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D130 750 WH SBL
ATHLET 230W D130 757 WH SB;1875002460;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002460;156;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D130 757 WH SB
ATHLET 230W D130 840 WH SBL;1875000640;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000640;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D130 840 WH SBL
ATHLET 230W D130 850 WH SBL;1875000710;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000710;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D130 850 WH SBL
ATHLET 230W D130 957 WH SBL;1875000430;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000430;122;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D130 957 WH SBL
ATHLET 230W D15 740 WH SBL;1875000450;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000450;145;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D15 740 WH SBL
ATHLET 230W D15 750 WH SBL;1875000520;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000520;145;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D15 750 WH SBL
ATHLET 230W D15 840 WH SBL;1875000590;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000590;136;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D15 840 WH SBL
ATHLET 230W D15 850 WH SBL;1875000660;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000660;136;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D15 850 WH SBL
ATHLET 230W D15 957 WH SBL;1875000380;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000380;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D15 957 WH SBL
ATHLET 230W D30 740 WH SBL;1875000460;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000460;145;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D30 740 WH SBL
ATHLET 230W D30 750 WH SBL;1875000530;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000530;145;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D30 750 WH SBL
ATHLET 230W D30 840 WH SBL;1875000600;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000600;136;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D30 840 WH SBL
ATHLET 230W D30 850 WH SBL;1875000670;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000670;136;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D30 850 WH SBL
ATHLET 230W D30 957 WH SBL;1875000390;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000390;115;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D30 957 WH SBL
ATHLET 230W D60 740 WH SBL;1875000470;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000470;156;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D60 740 WH SBL
ATHLET 230W D60 750 WH SBL;1875000540;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000540;156;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D60 750 WH SBL
ATHLET 230W D60 757 WH DMX SBL;1875002530;0,22;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002530;177;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D60 757 WH DMX SBL
ATHLET 230W D60 840 WH SBL;1875000610;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000610;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D60 840 WH SBL
ATHLET 230W D60 850 WH SBL;1875000680;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000680;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D60 850 WH SBL
ATHLET 230W D60 957 WH SBL;1875000400;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000400;122;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D60 957 WH SBL
ATHLET 230W D90 740 WH SBL;1875000480;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000480;156;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D90 740 WH SBL
ATHLET 230W D90 750 WH SBL;1875000550;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000550;156;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D90 750 WH SBL
ATHLET 230W D90 840 WH SBL;1875000620;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000620;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D90 840 WH SBL
ATHLET 230W D90 850 WH SBL;1875000690;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000690;146;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D90 850 WH SBL
ATHLET 230W D90 957 WH SBL;1875000410;0,25;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000410;122;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 230W D90 957 WH SBL
ATHLET 260W A30 740 WH SBL;1875000090;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000090;142;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W A30 740 WH SBL
ATHLET 260W A30 750 WH SBL;1875000160;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000160;142;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W A30 750 WH SBL
ATHLET 260W A30 840 WH SBL;1875000230;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000230;134;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W A30 840 WH SBL
ATHLET 260W A30 850 WH SBL;1875000290;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000290;134;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W A30 850 WH SBL
ATHLET 260W A30 957 WH SBL;1875000020;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000020;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W A30 957 WH SBL
ATHLET 260W D120 740 WH SBL;1875000140;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000140;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D120 740 WH SBL
ATHLET 260W D120 750 WH SBL;1875000210;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000210;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D120 750 WH SBL
ATHLET 260W D120 840 WH SBL;1875000280;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000280;141;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D120 840 WH SBL
ATHLET 260W D120 850 WH SBL;1875000350;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000350;141;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D120 850 WH SBL
ATHLET 260W D120 957 WH SBL;1875000070;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000070;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D120 957 WH SBL
ATHLET 260W D130 740 WH SBL;1875000150;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000150;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D130 740 WH SBL
ATHLET 260W D130 750 WH SBL;1875000220;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000220;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D130 750 WH SBL
ATHLET 260W D130 840 WH SBL;1875000320;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000320;141;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D130 840 WH SBL
ATHLET 260W D130 850 WH SBL;1875000360;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000360;141;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D130 850 WH SBL
ATHLET 260W D130 857 WH DALI SBL RMK;1875002490;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер DALI;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002490;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D130 857 WH DALI SBL RMK
ATHLET 260W D130 957 WH SBL;1875000080;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000080;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D130 957 WH SBL
ATHLET 260W D15 740 WH SBL;1875000100;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000100;142;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D15 740 WH SBL
ATHLET 260W D15 750 WH SBL;1875000170;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000170;142;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D15 750 WH SBL
ATHLET 260W D15 840 WH SBL;1875000240;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000240;134;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D15 840 WH SBL
ATHLET 260W D15 850 WH SBL;1875000300;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000300;134;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D15 850 WH SBL
ATHLET 260W D15 957 WH SBL;1875000030;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000030;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D15 957 WH SBL
ATHLET 260W D30 740 WH SBL;1875000110;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000110;142;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D30 740 WH SBL
ATHLET 260W D30 750 WH SBL;1875000180;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000180;142;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D30 750 WH SBL
ATHLET 260W D30 840 WH SBL;1875000250;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000250;134;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D30 840 WH SBL
ATHLET 260W D30 850 WH SBL;1875000310;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000310;134;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D30 850 WH SBL
ATHLET 260W D30 957 WH SBL;1875000040;0,28;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000040;114;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D30 957 WH SBL
ATHLET 260W D60 740 WH SBL;1875000120;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000120;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D60 740 WH SBL
ATHLET 260W D60 750 WH SBL;1875000190;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000190;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D60 750 WH SBL
ATHLET 260W D60 840 WH SBL;1875000260;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000260;141;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D60 840 WH SBL
ATHLET 260W D60 850 WH SBL;1875000330;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000330;141;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D60 850 WH SBL
ATHLET 260W D60 957 WH SBL;1875000050;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000050;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D60 957 WH SBL
ATHLET 260W D90 740 WH SBL;1875000130;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000130;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D90 740 WH SBL
ATHLET 260W D90 750 WH SBL;1875000200;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000200;152;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D90 750 WH SBL
ATHLET 260W D90 840 WH SBL;1875000270;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000270;141;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D90 840 WH SBL
ATHLET 260W D90 850 WH SBL;1875000340;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000340;141;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D90 850 WH SBL
ATHLET 260W D90 957 WH SBL;1875000060;0,285;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875000060;119;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 260W D90 957 WH SBL
ATHLET 70W A30 740 WH SBL;1875002180;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002180;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W A30 740 WH SBL
ATHLET 70W A30 750 WH SBL;1875002250;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002250;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W A30 750 WH SBL
ATHLET 70W A30 840 WH SBL;1875002320;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002320;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W A30 840 WH SBL
ATHLET 70W A30 850 WH SBL;1875002390;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002390;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W A30 850 WH SBL
ATHLET 70W A30 957 WH SBL;1875002110;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002110;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W A30 957 WH SBL
ATHLET 70W D120 740 WH SBL;1875002230;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002230;163;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D120 740 WH SBL
ATHLET 70W D120 750 WH SBL;1875002300;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002300;163;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D120 750 WH SBL
ATHLET 70W D120 840 WH SBL;1875002370;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002370;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D120 840 WH SBL
ATHLET 70W D120 850 WH SBL;1875002440;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002440;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D120 850 WH SBL
ATHLET 70W D120 957 WH SBL;1875002160;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002160;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D120 957 WH SBL
ATHLET 70W D130 740 WH SBL;1875002240;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002240;163;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D130 740 WH SBL
ATHLET 70W D130 750 WH SBL;1875002310;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002310;163;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D130 750 WH SBL
ATHLET 70W D130 840 WH SBL;1875002380;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002380;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D130 840 WH SBL
ATHLET 70W D130 850 WH SBL;1875002450;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002450;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D130 850 WH SBL
ATHLET 70W D130 957 WH SBL;1875002170;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002170;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D130 957 WH SBL
ATHLET 70W D15 740 WH SBL;1875002190;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002190;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D15 740 WH SBL
ATHLET 70W D15 750 WH SBL;1875002260;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002260;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D15 750 WH SBL
ATHLET 70W D15 840 WH SBL;1875002330;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002330;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D15 840 WH SBL
ATHLET 70W D15 850 WH SBL;1875002400;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002400;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D15 850 WH SBL
ATHLET 70W D15 957 WH SBL;1875002120;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002120;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D15 957 WH SBL
ATHLET 70W D30 740 WH SBL;1875002200;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002200;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D30 740 WH SBL
ATHLET 70W D30 750 WH SBL;1875002270;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002270;162;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D30 750 WH SBL
ATHLET 70W D30 840 WH SBL;1875002340;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002340;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D30 840 WH SBL
ATHLET 70W D30 850 WH SBL;1875002410;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002410;151;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D30 850 WH SBL
ATHLET 70W D30 957 WH SBL;1875002130;0,074;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002130;130;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D30 957 WH SBL
ATHLET 70W D60 740 WH SBL;1875002210;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002210;163;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D60 740 WH SBL
ATHLET 70W D60 750 WH SBL;1875002280;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002280;163;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D60 750 WH SBL
ATHLET 70W D60 840 WH SBL;1875002350;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002350;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D60 840 WH SBL
ATHLET 70W D60 850 WH SBL;1875002420;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002420;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D60 850 WH SBL
ATHLET 70W D60 957 WH SBL;1875002140;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002140;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D60 957 WH SBL
ATHLET 70W D90 740 WH SBL;1875002220;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002220;163;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D90 740 WH SBL
ATHLET 70W D90 750 WH SBL;1875002290;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002290;163;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D90 750 WH SBL
ATHLET 70W D90 840 WH SBL;1875002360;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002360;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D90 840 WH SBL
ATHLET 70W D90 850 WH SBL;1875002430;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002430;153;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D90 850 WH SBL
ATHLET 70W D90 957 WH SBL;1875002150;0,076;Белый;IP66;УХЛ1;0;Драйвер;П-I,II,IIa,ІІІ;I;0,96;ИС_ATHLET : 1875002150;129;LED;https://www.ltcompany.com/series/athlet;Серия мощных светодиодных светильников, предназначенных для крытых и открытых спортивных площадок. Модульная конструкция светильника позволяет закреплять на скобе от одного до восьми модулей, обеспечивая световой поток до 131 000 лм. Специальные светодиоды с индексом цветопередачи Ra?90, источники питания с возможностью управления по протоколам DALI, DMX, линзы с симметричным и ассиметричным светораспределением, комплекты крепления, обеспечивающие регулировку угла наклона с шагом 1°, позволяют осветить стадионы и арены, где предусматривается ТВ-съемка в формате HD.;Спортивные объекты;8;ATHLET 70W D90 957 WH SBL
