1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Светильники со светодиодными источниками света, потолочные/настенные предназначены для общего освещения общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т.п.).
Возможно использование светильников для общего освещения производственных помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями.
Светильники рекомендованы для применения в общеобразовательных учреждениях и соответствуют нормативам:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 25 декабря 2013 года);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- Требованиям письма Руководителя Роспотребнадзора Г.Г.Онищенко от 01.10.2012 № 01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света».
1.2 Светильники рассчитаны на установку на потолки или стены, выполненные из любого строительного, нормально воспламеняемого материала. 
1.3 В светильниках в качестве источников света используются светодиоды теплого белого, нейтрально-белого и холодного белого света.
1.4 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 оС до плюс 1 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Основные параметры и характеристики
	Напряжение сети, В
	~ 176-264

	Частота, Г
	50

	Коэффициент пульсаций светового потока

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350
	<5%
П

	Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350
Степень защиты от воздействия окружающей среды                                 
	Д
IP54

	Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1
	М1

	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 
	I

	Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов
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	Класс энергоэффективности
Срок службы светильников, лет, не менее
	А+
15

	Ресурс светодиодов, ч
	50000

	Снижение светового потока в течение срока эксплуатации по ГОСТ Р 56230


2.2
	Модель
	Номинальная потребляемая мощность ±5%, Вт
	Световой поток ±5%, Лм

холодное/нейтральное/теплое свечение
	Тип рассеивателя
	Габаритные размеры, мм
	Вес, кг

	GSA32-19
	34
	3650/3600/3550
	колотый лед
	595х595х50
	      4,3

	
	
	3600//3550/3500
	опаловый
	
	

	
	
	3550/3500/3450
	призматический
	
	

	
	
	3600//3550/3500
	матовое каленое
	
	7,6


Допускается установка аварийного блока питания, оговаривается при заказе.
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.,  рамка монтажная -1шт., комплект крепежа – 1 упак.,  паспорт – 1 шт на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

Примечание. Цвет свечения светодиодов в поставляемых светильниках в соответствии с договорными документами на поставку светильников.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-2.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.4 Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

Внимание! Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы зависит от выполнения условий настоящего паспорта.
5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности. 

5.2 Установить  монтажную рамку на потолке. Присоединить сетевые провода к соответствующим проводам светильника: заземляющий провод к желто-зеленому проводу, фазный к белому (коричневому) проводу, нулевой к синему. 
Установить светильник в монтажную  рамку, закрепить 4 винтами
5.3 Светильник готов к эксплуатации.  Включить питание. 

5.4 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат ЕАЭС  RU C- RU.АЖ38.В.00265/20)
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок – 3 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.
9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…  

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, строение 1б
 помещение1

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)
14. 04. 22
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                                                                       390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 
строение 1б, помещение1
Тел./факс /4912/ 77 89 00
www.nlco.ru
	
	


ООО «Новый свет»
СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА,
 ПОТОЛОЧНЫЕ/НАСТЕННЫЕ
Серии GSA
IP54

                                      ПАСПОРТ
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