;ADSK_Код изделия##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Версия семейства##OTHER##;Тип продукции##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Тип ИС##OTHER##;IP Class##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Область использования##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Описание##OTHER##;URL##OTHER##;ADSK_Версия Revit##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Корпус##OTHER##
RUT 1 40 5000K;1499000660;0.072;118;3.7;463;110;160;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1499000660_rut_1_40_5000k.ies;8500;5000;v1;светильник;Драйвер;LED;IP66;I;УХЛ1;Промышленные предприятия / Складские объекты / Спортзалы / ТРЦ;0;Модульный светильник для освещения промышленных предприятий. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источник света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении.;https://www.ltcompany.com/ru/products/types/special-lighting/gazpromsert/rut/;2019;RUT 1 40 5000K;П-ІІ;0.96;Алюминий Металлик
RUT 1 60 5000K;1499000670;0.065;130;3.7;463;110;160;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1499000670_rut_1_60_5000k.ies;8450;5000;v1;светильник;Драйвер;LED;IP66;I;УХЛ1;Промышленные предприятия / Складские объекты / Спортзалы / ТРЦ;0;Модульный светильник для освещения промышленных предприятий. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источник света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении.;https://www.ltcompany.com/ru/products/types/special-lighting/gazpromsert/rut/;2019;RUT 1 60 5000K;П-ІІ;0.96;Алюминий Металлик
RUT 1 80 5000K;1499000680;0.072;118;3.7;463;110;160;C:\ProgramData\Autodesk\IES\LT_Company\1499000680_rut_1_80_5000k.ies;8500;5000;v1;светильник;Драйвер;LED;IP66;I;УХЛ1;Промышленные предприятия / Складские объекты / Спортзалы / ТРЦ;0;Модульный светильник для освещения промышленных предприятий. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. В качестве источник света используются современные светодиоды с линзами, за счет чего светильник с уверенностью можно назвать самым энергоэффективным в промышленном освещении.;https://www.ltcompany.com/ru/products/types/special-lighting/gazpromsert/rut/;2019;RUT 1 80 5000K;П-ІІ;0.96;Алюминий Металлик
